**Rapport séance 7**

On a utilisé une riveteuse pour fixer le pvc aux équerres après avoir découpé les équerres en plusieurs morceaux. J’ai commencé le branchement du moteur pas à pas pour enrouler ou dérouler les fils commandant la pince.